ГОСТ 17375-83

Группа Г18 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
НА  10 МПа (100 кгс/см) 
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ

Конструкция и размеры

Seamless welded steel pipeline components for  10 МРа
 (100 kgf/cm). Sharply curved offsets. Design and dimensions 

ОКП 14 6811          
Дата введения 01.01.85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Р.И.Тавастшерна, канд. техн. наук; Г.М.Хажинский, докт. техн. наук; П.В.Рыбаков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 N 6711

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17375-77

4. Срок проверки - 1993 год, периодичность - 5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Обозначение НТД, на который дана ссылка 	Номер пункта
	
ГОСТ 17380-83
	2; 3; 5 	

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1991 года) с изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1984 года, декабре 1985 года, июне 1989 года (ИУС 3-85, 4-86, 10-89)

7. Проверен в 1989 году.

8. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.89 N 1870

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные отводы с углами 90, 60 и 45° на  10 МПа (100 кгс/см).

2. Основные параметры отводов - по ГОСТ 17380-83.

3. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4. Отводы должны изготавливаться методами горячей протяжки или штамповки.         

Размеры, мм

Услов- ный проход 
 	Наруж- ный диа- метр 
 	                   	 	 	 	Условное давление , МПа  
( кгс/см), не более 	Масса, кг, не более, отвода с углом 	
  	  	  	  	  	  	Транспортируемые  вещества 	  	  	  	
  	  	  	  	  	  	неагрес- сивные 	среднеаг- рессив- ные 	пар и горячая вод
	90°	60°	45°	
40 	45 	60 	35 	25 	2,5 	10,0 (100)	2,5 (25)	10,0 (100)	0,3 	0,2 	0,2
	
  	  	  	  	  	4,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)*	0,5 	0,3 	0,3
	
  	  	75 	43 	30 	3,0 	10,0 (100)	4,0 (40)	10,0 (100)	0,5 	0,3 	0,3
	
50 	57 	  	  	  	5,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)*	0,8 	0,5 	0,4
	
  	  	(100)	(57)	(41)	(5,0)	10,0 (100)	10,0 (100)	10,0 (100)	1,1 	0,7 	0,6
	
  	  	  	  	  	3,5 	10,0 (100)	4,0 (40)	10,0 (100)	1,0 	0,7 	0,5
	
65 	76 	100 	57 	41 	5,0***	10,0 (100)*	8,0 (80)	10,0 (100)*	1,5 	1,0 	0,8
	
  	  	  	  	  	6,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)*	1,7 	1,1 	0,9
	
  	  	  	  	  	3,5 	10,0 (100)	4,0 (40)	6,3 (63)	1,4 	0,9 	0,7
	
80 	89 	120 	69 	50 	5,0***	10,0 (100)*	8,0 (80)	8,0 (80)	2,0 	1,4 	1,0
	
  	  	  	  	  	6,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	2,4 	1,6 	1,2
	
  	  	  	  	  	4,0 	10,0 (100)	4,0 (40)	6,3 (63)	2,5 	1,7 	1,3
	
  	108 	  	  	  	5,0***	10,0 (100)*	6,3 (63)	6,3 (63)*	3,2 	2,1 	1,6
	
100 	  	150 	87 	62 	6,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	3,8 	2,5 	1,9
	
  	  	  	  	  	8,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	4,7 	3,1 	2,4
	
  	(114)	  	  	  	(6,0)	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	3,8 	2,5 	1,9
	
  	  	  	  	  	4,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	3,8 	2,5 	1,9
	
  	  	  	  	  	3,5***	4,0 (40)	1,6 (16)	2,5 (25)	3,4 	2,3 	1,7
	
125 	133 	190 	110 	79 	5,0 	10,0 (100)	4,0 (40)*	6,3 (63)	4,8 	3,2 	2,4
	
  	  	  	  	  	6,0***	10,0 (100)*	6,3 (63)	8,0 (80)	5,8 	3,9 	2,9
	
  	  	  	  	  	8,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	8,2 	5,5 	4,1
	
  	  	  	  	  	10,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,3 	6,9 	5,2
	
  	  	  	  	  	4,0 	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	5,5 	3,7 	2,8
	
  	  	  	  	  	4,5 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	6,1 	4,1 	3,1
	
  	  	  	  	  	5,0***	6,3 (63)*	4,0 (40)*	4,0 (40)*	7,0 	4,7 	3,5
	
  	  	  	  	  	6,0 	10,0 (100)	6,3 (63)	6,3 (63)	8,4 	5,6 	4,2
	
  	159 	  	  	  	7,0***	10,0 (100)*	6,3 (63)*	8,0 (80)	9,8 	6,5 	4,9
	
150 	  	225 	130 	93 	8,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	10,5 	7,0 	5,3
	
  	  	  	  	  	9,0***	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	11,8 	7,9 	5,9
	
  	  	  	  	  	10,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	13,1 	8,7 	6,6
	
  	  	  	  	  	(6,0)	10,0 (100)	6,3 (6,3)	6,3 (63)	9,7 	6,5 	4,9
	
  	(168)	  	  	  	(8,0)	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	13,3 	8,9 	6,7
	
  	  	  	  	  	5,0***	4,0 (4,0)	2,5 (25)	2,5 (25)	12,4 	8,3 	6,2
	
  	  	  	  	  	6,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	14,9 	10,0 	7,5
	
  	  	  	  	  	7,0***	6,3 (63)*	4,0 (40)*	4,0 (40)*	17,4 	11,6 	8,7
	
200 	219 	300 	173 	124 	8,0 	10,0 (100)	6,3 (63)	6,3 (63)	19,9 	13,3 	10,0
	
  	  	  	  	  	9,0***	10,0 (100)*	6,3 (63)*	8,0 (80)	22,8 	15,2 	11,4
	
  	  	  	  	  	10,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	25,3 	16,9 	12,7
	
  	  	  	  	  	12,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	28,9 	19,3 	14,5
	
  	  	  	  	  	6,0***	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	26,4 	17,6 	13,2
	
  	  	  	  	  	7,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	30,8 	20,5 	15,4
	
  	  	  	  	  	9,0***	8,0 (80)	4,0 (40)*	4,0 (40)*	35,5 	23,7 	17,8
	
250 	273 	375 	217 	155 	10,0 	10,0 (100)	6,3 (63)	6,3 (63)	39,4 	26,3 	19,7
	
  	  	  	  	  	12,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)	46,7 	31,1 	23,4
	
  	  	  	  	  	16,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)*	10,0 (100)*	62,0 	41,3 	31,0
	
  	  	  	  	  	7,0***	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	38,5 	25,7 	19,3
	
  	  	  	  	  	8,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	43,9 	29,3 	22,0
	
300 	325 	450 	260 	186 	9,0***	6,3 (63)*	4,0 (40)*	4,0 (40)*	49,4 	33,0 	24,7
	
  	  	  	  	  	10,0 	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	54,9 	36,6 	27,5
	
  	  	  	  	  	12,0 	10,0 (100)	8,0 (80)	8,0 (80)	65,9 	43,9 	33,0
	
  	  	  	  	  	14,0***	10,0 (100)*	8,0 (80)*	8,0 (80)*	76,9 	51,3 	38,5
	
  	  	  	  	  	16,0 	10,0 (100)*	10,0 (100)	10,0 (100)*	87,3 	58,2 	43,7
	
  	  	  	  	  	9,0***	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	67,2 	44,8 	33,6
	
  	  	  	  	  	10,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	74,6 	49,7 	37,3
	
350 	377 	525 	303 	217 	12,0 	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	89,0 	59,3 	44,5
	
  	  	  	  	  	16,0 	10,0 (100)	10,0 (100)	8,0 (80)	117,5 	78,3 	58,8
	
  	  	  	  	  	9,0***	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	109,0 	72,7 	54,5
	
  	  	  	  	  	10,0 	6,3 (63)	4,0 (40)	4,0 (40)	121,0 	80,7 	60,5
	
400 	426 	600 	346 	248 	12,0**	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	145,2 	96,8 	72,6
	
  	  	  	  	  	14,0 	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	169,4 	112,9 	84,7
	
  	  	  	  	  	16,0 	10,0 (100)	8,0 (80)	8,0 (80)	173,5 	115,7 	86,8 	
  	  	  	  	  	9,0***	2,5 (25)	1,6 (16)	1,6 (16)	108,0 	72,0 	54,0
	
  	  	  	  	  	10,0 	4,0 (40)	2,5 (25)	2,5 (25)	120,0 	80,0 	60,0
	
500 	530 	500 	289 	207 	12,0 	4,0 (40)*	4,0 (40)	4,0 (40)	130,0 	86,7 	65,0
	
  	  	  	  	  	14,0***	4,0 (40)*	4,0 (40)*	4,0 (40)*	151,7 	101,2 	75,9
	
  	  	  	  	  	16,0 	6,3 (63)	4,0 (40)*	4,0 (40)*	173,3 	115,5 	86,7
	
  	  	  	  	  	16,0**	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	173,3 	115,5 	86,7
	
  	  	  	  	  	18,0 	8,0 (80 	6,3 (63)	6,3 (63) 	195,0 	130,0 	97,5
	
  	  	  	  	  	20,0**	10,0 (100)	8,0 (80)	8,0 (80)	216,7 	144,5 	108,4
	
  	  	  	  	  	9,0***	1,6 (16)	1,6 (16)	1,6 (16)	147,2 	98,2 	73,6
	
  	  	  	  	  	10,0 	2,5 (25)	2,5 (25)	2,5 (25)	163,5 	109,0 	81,8
	
  	  	  	  	  	12,0 	4,0 (40)	2,5 (25)*	2,5 (25)	195,5 	130,3 	97,8
	
600 	630 	600 	345 	248 	14,0***	4,0 (40)*	2,5 (25)*	2,5 (25)*	228,1 	152,1 	114,1
	
  	  	  	  	  	16,0***	4,0 (40)*	4,0 (40)	4,0 (40)	260,6 	173,8 	130,3
	
  	  	  	  	  	18,0***	6,3 (63)	4,0 (40)*	4,0 (40)*	293,3 	195,6 	146,7
	
  	  	  	  	  	20,0**	8,0 (80)	6,3 (63)	6,3 (63)	325,8 	217,2 	162,9
	
_______________
* Для условий эксплуатации, указанных в п.1.1г ГОСТ 17380-83.

** Изготавливаются только из стали 09Г2С.

*** Изготавливаются по  согласованию между изготовителем и потребителем.

Примечания:

1. Условные давления, указанные в графе "пар и горячая вода", относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР.

2. Отводы, размеры которых указаны в скобках, для вновь проектируемых трубопроводов применять не рекомендуется.

3. Масса отводов указана для справок.

4. (Исключен. Изм. N 2).

Пример условного обозначения отвода с углом 90°, = 159 мм, = 6 мм, из стали 20:     

Отвод 90° 1596 ГОСТ 17375-83

То же, из стали 10Г2:     

Отвод 90° 1596 - 10Г2 ГОСТ 17375-83

То же, из стали 20 для трубопроводов пара и горячей воды:     

Отвод П 90° 1596 ГОСТ 17375-83.

5. Технические требования - по ГОСТ 17380-83.

6. Коды ОКП приведены в справочном приложении.     

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

КОДЫ ОКП 

1. Коды ОКП отводов для неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным в табл.1.

2. Коды ОКП отводов для трубопроводов пара и горячей воды должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 1

 Обозначение отводов 	Коды ОКП отводов из стали 	
 	  	20 	10Г2 	09Г2С 	
  	  	Код ОКП 	КЧ 	Код ОКП 	КЧ 	Код ОКП
	КЧ 	
  	452,5 	14 6811 0102 	05 	14 6811 5000 	06 	14 6811 5700 	07
	
  	454,0 	14 6811 0104 	08 	14 6811 5002 	04 	14 6811 5702 	05
	
  	573,0 	14 6811 0106 	06 	14 6811 5004 	02 	14 6811 5704 	03
	
  	575,0 	14 6811 0108 	04 	14 6811 5006 	00 	14 6811 5706 	01
	
  	763,5 	14 6811 0110 	02 	14 6811 5008 	09 	14 6811 5708 	10
	
  	765,0 	14 6811 0111 	09 	14 6811 5009 	08 	14 6811 5709 	09
	
Отвод 90°,	766,0 	14 6811 0112 	08 	14 6811 5010 	04 	14 6811 5710 	05
	
=1,5 
 	893,5 	14 6811 0114 	06 	14 6811 5012 	02 	14 6811 5712 	03
	
  	895,0 	14 6811 0115 	05 	14 6811 5013 	01 	14 6811 5713 	02
	
  	896,0 	14 6811 0116 	04 	14 6811 5014 	00 	14 6811 5714 	01
	
  	1084,0 	14 6811 0118 	02 	14 6811 5016 	09 	14 6811 5716 	09
	
  	1085,0 	14 6811 0119 	01 	14 6811 5017 	08 	14 6811 5717 	09
	
  	1086,0 	14 6811 0120 	08 	14 6811 5018 	07 	14 6811 5718 	08
	
  	1088,0 	14 6811 0122 	06 	14 6811 5020 	02 	14 6811 5720 	03
	
  	1146,0 	14 6811 0123 	05 	14 6811 5021 	01 	14 6811 5721 	02
	
  	1333,5 	14 6811 0125 	03 	14 6811 5023 	10 	14 6811 5723 	00
	
  	1334,0 	14 6811 0124 	04 	14 6811 5022 	00 	14 6811 5722 	01
	
  	1335,0 	14 6811 0126 	02 	14 6811 5024 	09 	14 6811 5724 	06
	
  	1336,0 	14 6811 0127 	01 	14 6811 5025 	08 	14 6811 5725 	09
	
  	1338,0 	14 6811 0128 	00 	14 6811 5026 	07 	14 6811 5726 	08
	
  	13310,0 	14 6811 0130 	06 	14 6811 5028 	05 	14 6811 5728 	06
	
  	1594,0 	14 6811 0131 	05 	14 6811 5029 	04 	14 6811 5727 	07
	
  	1594,5 	14 6811 0132 	04 	14 6811 5030 	00 	14 6811 5730 	01
	
  	1595,0 	14 6811 0133 	03 	14 6811 5031 	08 	14 6811 5729 	05
	
  	1596,0 	14 6811 0134 	02 	14 6811 5032 	09 	14 6811 5732 	03
	
  	1597,0 	14 6811 0139 	08 	14 6811 5033 	08 	14 6811 5731 	00
	
  	1598,0 	14 6811 0135 	01 	14 6811 5034 	07 	14 6811 5734 	08
	
  	1599,0 	14 6811 0141 	03 	14 6811 5035 	06 	14 6811 5733 	09
	
  	15910,0 	14 6811 0138 	09 	14 6811 5036 	05 	14 6811 5736 	06
	
  	1686,0 	14 6811 0136 	00 	14 6811 5037 	04 	14 6811 5735 	07
	
  	1688,0 	14 6811 0137 	07 	14 6811 5039 	02 	14 6811 5737 	05
	
  	2195,0 	14 6811 0143 	01 	14 6811 5041 	08 	14 6811 5741 	09
	
  	2196,0 	14 6811 0140 	04 	14 6811 5038 	03 	14 6811 5738 	04
	
  	2197,0 	14 6811 0145 	10 	14 6811 5043 	06 	14 6811 5743 	07
	
  	2198,0 	14 6811 0142 	02 	14 6811 5040 	09 	14 6811 5740 	00
	
  	2199,0 	14 6811 0147 	08 	14 6811 5045 	04 	14 6811 5745 	05
	
  	21910,0 	14 6811 0144 	00 	14 6811 5042 	07 	14 6811 5742 	08
	
  	21912,0 	14 6811 0146 	09 	14 6811 5044 	05 	14 6811 5744 	06
	
  	2736,0 	14 6811 0149 	06 	14 6811 5047 	02 	14 6811 5747 	03
	
  	2737,0 	14 6811 0148 	07 	14 6811 5046 	03 	14 6811 5746 	04
	
  	2739,0 	14 6811 0151 	01 	14 6811 5049 	00 	14 6811 5749 	01
	
  	27310,0 	14 6811 0150 	02 	14 6811 5048 	01 	14 6811 5748 	02
	
  	27312,0 	14 6811 0152 	00 	14 6811 5050 	07 	14 6811 5750 	08
	
  	27316,0 	14 6811 0154 	09 	14 6811 5052 	05 	14 6811 5752 	06
	
  	3257,0 	14 6811 0155 	08 	14 6811 5053 	04 	14 6811 5753 	05
	
  	3258,0 	14 6811 0156 	07 	14 6811 5054 	03 	14 6811 5754 	04
	
  	3259,0 	14 6811 0157 	06 	14 6811 5055 	02 	14 6811 5755 	03
	
  	32510,0 	14 6811 0158 	05 	14 6811 5056 	01 	14 6811 5756 	02
	
  	32512,0 	14 6811 0160 	00 	14 6811 5058 	02 	14 6811 5758 	00
	
  	32514,0 	14 6811 0161 	10 	14 6811 5059 	09 	14 6811 5757 	01
	
  	32516,0 	14 6811 0162 	09 	14 6811 5060 	05 	14 6811 5760 	06
	
  	3779,0 	14 6811 0163 	08 	14 6811 5061 	04 	14 6811 5761 	05
	
  	37710,0 	14 6811 0164 	07 	14 6811 5062 	03 	14 6811 5762 	04
	
  	37712,0 	14 6811 0166 	05 	14 6811 5064 	01 	14 6811 5764 	02
	
  	37716,0 	14 6811 0168 	03 	14 6811 5066 	00 	14 6811 5766 	00
	
  	4269,0 	14 6811 0167 	04 	14 6811 5067 	09 	14 6811 5767 	10
	
  	42610,0 	14 6811 0170 	09 	14 6811 5068 	08 	14 6811 5768 	09
	
  	42612,0 	-	-	-	-	14 6811 5769 	08
	
  	42614,0 	14 6811 0171 	08 	14 6811 5069 	07 	14 6811 5771 	03
	
  	42616,0 	14 6811 0172 	07 	14 6811 5070 	03 	14 6811 5770 	04
	
  	5309,0 	14 6811 0175 	04 	14 6811 5071 	02 	14 6811 5782 	00
	
  	53010,0 	14 6811 0174 	05 	14 6811 5072 	01 	14 6811 5772 	02
	
  	53012,0 	14 6811 0176 	03 	14 6811 5074 	07 	14 6811 5773 	01
	
  	53014,0 	14 6811 0179 	00 	14 6811 5073 	00 	14 6811 5784 	09
	
  	53016,0 	14 6811 0181 	06 	14 6811 5077 	07 	14 6811 5786 	07
	
  	53018,0 	14 6811 0177 	02 	14 6811 5075 	09 	14 6811 5775 	10
	
Отвод 90°,	53020,0 	-	-	-	-	14 6811 5777 	08
	
=1 
 	6309,0 	14 6811 0186 	01 	14 6811 5079 	05 	14 6811 5788 	05
	
  	63010,0 	14 6811 0178 	01 	14 6811 5076 	08 	14 6811 5776 	09
	
  	63012,0 	14 6811 0180 	07 	14 6811 5078 	06 	14 6811 5778 	07
	
  	63014,0 	14 6811 0188 	10 	14 6811 5082 	10 	14 6811 5790 	00
	
  	63016,0 	14 6811 0190 	05 	14 6811 5084 	08 	14 6811 5792 	09
	
  	63018,0 	14 6811 0192 	03 	14 6811 5086 	06 	14 6811 5794 	07
	
Отвод 90°,	575,0 	14 6811 0182 	05 	14 6811 5080 	01 	14 6811 5780 	02
	
=2 

  	452,5 	14 6811 0400 	03 	14 6811 5300 	08 	14 6811 5800 	02
	
  	454,0 	14 6811 0402 	01 	14 6811 5302 	06 	14 6811 5802 	02
	
  	573,0 	14 6811 0404 	06 	14 6811 5304 	04 	14 6811 5804 	00
	
  	575,0 	14 6811 0406 	08 	14 6811 5306 	02 	14 6811 5806 	09
	
Отвод 60°,	763,5 	14 6811 0408 	06 	14 6811 5308 	00 	14 6811 5808 	07
	
=1,5 
 	765,0 	14 6811 0409 	05 	14 6811 5309 	10 	14 6811 5809 	06
	
  	766,0 	14 6811 0410 	01 	14 6811 5310 	06 	14 6811 5810 	02
	
  	893,5 	14 6811 0412 	03 	14 6811 5312 	04 	14 6811 5812 	00
	
  	895,0 	14 6811 0413 	09 	14 6811 5313 	03 	14 6811 5813 	10
	
  	896,0 	14 6811 0414 	08 	14 6811 5314 	02 	14 6811 5814 	09
	
  	1084,0 	14 6811 0416 	06 	14 6811 5316 	00 	14 6811 5816 	07
	
  	1085,0 	14 6811 0417 	05 	14 6811 5317 	10 	14 6811 5817 	06
	
  	1086,0 	14 6811 0418 	04 	14 6811 5318 	09 	14 6811 5818 	05
	
  	1088,0 	14 6811 0420 	00 	14 6811 5320 	04 	14 6811 5820 	00
	
  	1146,0 	14 6811 0422 	08 	14 6811 5321 	03 	14 6811 5821 	10
	
  	1333,5 	14 6811 0423 	07 	14 6811 5323 	01 	14 6811 5823 	08
	
  	1334,0 	14 6811 0424 	06 	14 6811 5322 	02 	14 6811 5822 	09
	
  	1335,0 	14 6811 0426 	04 	14 6811 5324 	00 	14 6811 5824 	07
	
  	1336,0 	14 6811 0427 	03 	14 6811 5325 	10 	14 6811 5825 	06
	
  	1338,0 	14 6811 0428 	02 	14 6811 5326 	09 	14 6811 5826 	05
	
  	13310,0 	14 6811 0430 	08 	14 6811 5328 	07 	14 6811 5828 	03
	
  	1594,0 	14 6811 0431 	07 	14 6811 5327 	08 	14 6811 5829 	02
	
  	1594,5 	14 6811 0432 	06 	14 6811 5330 	02 	14 6811 5830 	09
	
  	1595,0 	14 6811 0433 	05 	14 6811 5329 	06 	14 6811 5831 	08
	
  	1596,0 	14 6811 0434 	04 	14 6811 5332 	00 	14 6811 5832 	07
	
  	1597,0 	14 6811 0435 	03 	14 6811 5331 	01 	14 6811 5833 	06
	
  	1598,0 	14 6811 0436 	02 	14 6811 5334 	09 	14 6811 5834 	05
	
  	1599,0 	14 6811 0437 	01 	14 6811 5333 	10 	14 6811 5835 	04
	
  	15910,0 	14 6811 0438 	00 	14 6811 5336 	07 	14 6811 5836 	03
	
  	1686,0 	14 6811 0439 	08 	14 6811 5335 	08 	14 6811 5837 	02
	
  	1688,0 	14 6811 0440 	06 	14 6811 5337 	06 	14 6811 5839 	00
	
  	2195,0 	14 6811 0443 	03 	14 6811 5339 	04 	14 6811 5843 	04
	
  	2196,0 	14 6811 0441 	05 	14 6811 5338 	05 	14 6811 5841 	06
	
  	2197,0 	14 6811 0445 	01 	14 6811 5341 	10 	14 6811 5845 	02
	
  	2198,0 	14 6811 0442 	04 	14 6811 5340 	00 	14 6811 5840 	07
	
  	2199,0 	14 6811 0447 	10 	14 6811 5343 	08 	14 6811 5847 	00
	
  	21910,0 	14 6811 0444 	02 	14 6811 5342 	09 	14 6811 5842 	05
	
  	21912,0 	14 6811 0446 	00 	14 6811 5344 	07 	14 6811 5844 	03
	
  	2736,0 	14 6811 0449 	08 	14 6811 5345 	06 	14 6811 5849 	09
	
  	2737,0 	14 6811 0448 	09 	14 6811 5346 	05 	14 6811 5846 	01
	
  	2739,0 	14 6811 0451 	03 	14 6811 5347 	04 	14 6811 5851 	04
	
  	27310,0 	14 6811 0450 	04 	14 6811 5348 	03 	14 6811 5848 	04
	
  	27312,0 	14 6811 0452 	02 	14 6811 5350 	09 	14 6811 5850 	05
	
  	27316,0 	14 6811 0454 	00 	14 6811 5352 	07 	14 6811 5852 	03
	
  	3257,0 	14 6811 0457 	08 	14 6811 5353 	06 	14 6811 5853 	02
	
  	3258,0 	14 6811 0456 	09 	14 6811 5354 	05 	14 6811 5854 	01
	
  	3259,0 	14 6811 0459 	06 	14 6811 5355 	04 	14 6811 5855 	00
	
  	32510,0 	14 6811 0458 	07 	14 6811 5356 	03 	14 6811 5856 	10
	
  	32512,0 	14 6811 0460 	02 	14 6811 5358 	01 	14 6811 5858 	08
	
  	32514,0 	14 6811 0461 	01 	14 6811 5359 	00 	14 6811 5859 	07
	
  	32516,0 	14 6811 0462 	00 	14 6811 5360 	07 	14 6811 5860 	03
	
  	3779,0 	14 6811 0463 	10 	14 6811 5361 	06 	14 6811 5861 	02
	
  	37710,0 	14 6811 0464 	09 	14 6811 5362 	05 	14 6811 5862 	01
	
  	37712,0 	14 6811 0466 	07 	14 6811 5364 	03 	14 6811 5864 	09
	
  	37716,0 	14 6811 0468 	05 	14 6811 5366 	01 	14 6811 5866 	08
	
  	4269,0 	14 6811 0469 	04 	14 6811 5367 	00 	14 6811 5867 	07
	
  	42610,0 	14 6811 0470 	00 	14 6811 5368 	00 	14 6811 5868 	06
	
  	42612,0 	-	-	-	-	14 6811 5869 	05
	
  	42614,0 	14 6811 0471 	10 	14 6811 5369 	09 	14 6811 5871 	00
	
  	42616,0 	14 6811 0472 	09 	14 6811 5370 	05 	14 6811 5870 	01
	
  	5309,0 	14 6811 0473 	08 	14 6811 5371 	04 	14 6811 5881 	09
	
  	53010,0 	14 6811 0474 	07 	14 6811 5372 	03 	14 6811 5872 	06
	
  	53012,0 	14 6811 0476 	05 	14 6811 5374 	01 	14 6811 5874 	08
	
  	53014,0 	14 6811 0475 	06 	14 6811 5373 	02 	14 6811 5882 	08
	
  	53016,0 	14 6811 0479 	02 	14 6811 5377 	09 	14 6811 5883 	07
	
  	53018,0 	14 6811 0477 	04 	14 6811 5375 	00 	14 6811 5875 	07
	
Отвод 60°,	53020,0 	-	-	-	-	14 6811 5877 	05
	
=1 
 	6309,0 	14 6811 0486 	03 	14 6811 5379 	07 	14 6811 5884 	06
	
  	63010,0 	14 6811 0478 	03 	14 6811 5376 	08 	14 6811 5876 	06
	
  	63012,0 	14 6811 0480 	09 	14 6811 5378 	08 	14 6811 5878 	04
	
  	63014,0 	14 6811 0488 	01 	14 6811 5382 	01 	14 6811 5885 	05
	
  	63016,0 	14 6811 0490 	07 	14 6811 5384 	10 	14 6811 5886 	04
	
  	63018,0 	14 6811 0492 	05 	14 6811 5386 	08 	14 6811 5887 	03
	
  	63020,0 	-	-	-	-	14 6811 5879 	03
	
Отвод 60°,	575,0 	14 6811 0482 	07 	14 6811 5380 	03 	14 6811 5880 	03
	
=2 
 	  	  	  	  	  	  	  	
  	452,5 	14 6811 0700 	05 	14 6811 5600 	08 	14 6811 5900 	01
	
  	454,0 	14 6811 0702 	03 	14 6811 5602 	08 	14 6811 5902 	09
	
  	573,0 	14 6811 0704 	01 	14 6811 5604 	06 	14 6811 5904 	08
	
  	575,0 	14 6811 0706 	07 	14 6811 5606 	04 	14 6811 5906 	06
	
  	763,5 	14 6811 0708 	08 	14 6811 5608 	02 	14 6811 5908 	04
	
  	765,0 	14 6811 0709 	07 	14 6811 5609 	01 	14 6811 5909 	03
	
Отвод 45°,	766,0 	14 6811 0710 	03 	14 6811 5610 	08 	14 6811 5910 	06
	
=1,5 
 	893,5 	14 6811 0712 	01 	14 6811 5612 	06 	14 6811 5912 	08
	
  	895,0 	14 6811 0713 	00 	14 6811 5613 	05 	14 6811 5913 	07
	
  	896,0 	14 6811 0714 	04 	14 6811 5614 	04 	14 6811 5914 	06
	
  	1084,0 	14 6811 0716 	08 	14 6811 5616 	02 	14 6811 5916 	04
	
  	1085,0 	14 6811 0717 	07 	14 6811 5617 	01 	14 6811 5917 	03
	
  	1086,0 	14 6811 0718 	06 	14 6811 5618 	00 	14 6811 5918 	02
	
  	1088,0 	14 6811 0720 	01 	14 6811 5620 	06 	14 6811 5920 	08
	
  	1086,0 	14 6811 0721 	00 	14 6811 5621 	05 	14 6811 5921 	07
	
  	1333,5 	14 6811 0723 	09 	14 6811 5623 	03 	14 6811 5923 	05
	
  	1334,0 	14 6811 0722 	01 	14 6811 5622 	04 	14 6811 5922 	06
	
  	1335,0 	14 6811 0724 	08 	14 6811 5624 	02 	14 6811 5924 	04
	
  	1338,0 	14 6811 0726 	06 	14 6811 5626 	00 	14 6811 5926 	02
	
  	13310,0 	14 6811 0728 	04 	14 6811 5628 	09 	14 6811 5928 	00
	
  	1336,0 	14 6811 0725 	07 	14 6811 5625 	01 	14 6811 5925 	03
	
  	1594,5 	14 6811 0730 	09 	14 6811 5630 	04 	14 6811 5930 	06
	
  	1594,0 	14 6811 0729 	03 	14 6811 5629 	08 	14 6811 5927 	01
	
  	1596,0 	14 6811 0732 	08 	14 6811 5632 	02 	14 6811 5932 	04
	
  	1595,0 	14 6811 0731 	09 	14 6811 5631 	03 	14 6811 5929 	10
	
  	1597,0 	14 6811 0733 	07 	14 6811 5633 	01 	14 6811 5931 	05
	
  	1598,0 	14 6811 0734 	06 	14 6811 5634 	00 	14 6811 5934 	02
	
  	1599,0 	14 6811 0735 	05 	14 6811 5639 	06 	14 6811 5933 	03
	
  	15910,0 	14 6811 0736 	04 	14 6811 5636 	09 	14 6811 5936 	00
	
  	1686,0 	14 6811 0737 	03 	14 6811 5635 	10 	14 6811 5935 	01
	
  	1688,0 	14 6811 0739 	01 	14 6811 5637 	08 	14 6811 5937 	10
	
  	2195,0 	14 6811 0741 	07 	14 6811 5641 	01 	14 6811 5939 	08
	
  	2196,0 	14 6811 0738 	02 	14 6811 5638 	07 	14 6811 5938 	09
	
  	2197,0 	14 6811 0743 	05 	14 6811 5643 	10 	14 6811 5941 	03
	
  	2198,0 	14 6811 0740 	08 	14 6811 5640 	02 	14 6811 5940 	04
	
  	2199,0 	14 6811 0745 	03 	14 6811 5645 	08 	14 6811 5943 	01
	
  	21910,0 	14 6811 0742 	06 	14 6811 5642 	00 	14 6811 5942 	02
	
  	21912,0 	14 6811 0744 	04 	14 6811 5644 	09 	14 6811 5944 	00
	
  	2736,0 	14 6811 0747 	01 	14 6811 5647 	06 	14 6811 5945 	10
	
  	2737,0 	14 6811 0746 	02 	14 6811 5646 	07 	14 6811 5946 	09
	
  	2739,0 	14 6811 0749 	10 	14 6811 5649 	04 	14 6811 5947 	08
	
  	27310,0 	14 6811 0748 	00 	14 6811 5648 	05 	14 6811 5948 	07
	
  	27312,0 	14 6811 0750 	06 	14 6811 5650 	00 	14 6811 5950 	02
	
  	27316,0 	14 6811 0752 	04 	14 6811 5652 	09 	14 6811 5952 	00
	
  	3257,0 	14 6811 0753 	03 	14 6811 5653 	08 	14 6811 5953 	10
	
  	3258,0 	14 6811 0754 	02 	14 6811 5654 	07 	14 6811 5954 	09
	
  	3259,0 	14 6811 0755 	01 	14 6811 5655 	06 	14 6811 5955 	08
	
  	32510,0 	14 6811 0756 	00 	14 6811 5656 	05 	14 6811 5956 	07
	
  	32512,0 	14 6811 0758 	09 	14 6811 5658 	03 	14 6811 5958 	05
	
  	32514,0 	14 6811 0759 	08 	14 6811 5659 	02 	14 6811 5959 	04
	
  	32516,0 	14 6811 0760 	04 	14 6811 5660 	09 	14 6811 5960 	00
	
  	3779,0 	14 6811 0761 	03 	14 6811 5661 	08 	14 6811 5961 	10
	
  	37710,0 	14 6811 0762 	02 	14 6811 5662 	07 	14 6811 5962 	09
	
  	37712,0 	14 6811 0764 	00 	14 6811 5664 	05 	14 6811 5964 	07
	
  	37716,0 	14 6811 0766 	09 	14 6811 5666 	03 	14 6811 5966 	05
	
  	4269,0 	14 6811 0767 	08 	14 6811 5667 	02 	14 6811 5965 	06
	
  	426 10,0 	14 6811 0768 	07 	14 6811 5668 	01 	14 6811 5968 	03
	
  	426 12,0 	-	-	-	-	14 6811 5967 	04
	
  	426 14,0 	14 6811 0769 	06 	14 6811 5669 	00 	14 6811 5969 	02
	
  	426 16,0 	14 6811 0770 	02 	14 6811 5670 	07 	14 6811 5970 	09
	
  	530 9,0 	14 6811 0771 	01 	14 6811 5673 	04 	14 6811 5981 	06
	
  	530 10,0 	14 6811 0772 	00 	14 6811 5672 	05 	14 6811 5972 	07
	
  	530 12,0 	14 6811 0774 	09 	14 6811 5674 	03 	14 6811 5974 	05
	
  	530 14,0 	14 6811 0773 	10 	14 6811 5677 	00 	14 6811 5982 	05
	
Отвод 45°,	530 16,0 	14 6811 0777 	06 	14 6811 5679 	09 	14 6811 5983 	04
	
=1 
 	530 18,0 	14 6811 0775 	08 	14 6811 5675 	02 	14 6811 5975 	04
	
  	530 20,0 	-	-	-	-	14 6811 5977 	02
	
  	630 9,0 	14 6811 0779 	04 	14 6811 5682 	03 	14 6811 5984 	03
	
  	630 10,0 	14 6811 0776 	07 	14 6811 5676 	01 	14 6811 5976 	03
	
  	630 12,0 	14 6811 0778 	05 	14 6811 5678 	09 	14 6811 5978 	01
	
  	630 14,0 	14 6811 0782 	09 	14 6811 5684 	01 	14 6811 5985 	02
	
  	630 16,0 	14 6811 0784 	07 	14 6811 5686 	10 	14 6811 5986 	01
	
  	630 18,0 	14 6811 0786 	05 	14 6811 5688 	08 	14 6811 5987 	00
	
  	630 20,0 	-	-	-	-	14 6811 5979 	00
	
Отвод 45°,	57 5,0 	14 6811 0780 	00 	14 6811 5680 	05 	14 6811 5980 	07
	
=2 

Таблица 2 

  	 Коды ОКП отводов для трубопроводов пара и горячей воды из стали 	
Обозначение отводов 	20 	10Г2 	09Г2С 	
  	Код ОКП 	КЧ 	Код ОКП 	КЧ 	Код  ОКП 	КЧ 	
  	45 2,5 	14 6811 1000 	00 	14 6811 6000 	02 	14 6811 6500 	09
	
  	45 4,0 	14 6811 1002 	09 	14 6811 6002 	00 	14 6811 6502 	07
	
  	57 3,0 	14 6811 1004 	07 	14 6811 6004 	09 	14 6811 6504 	05
	
  	57 5,0 	14 6811 1006 	05 	14 6811 6006 	07 	14 6811 6506 	03
	
  	76 3,5 	14 6811 1008 	03 	14 6811 6008 	05 	14 6811 6508 	01
	
Отвод 90°,	76 5,0 	14 6811 1009 	02 	14 6811 6009 	04 	14 6811 6509 	00
	
=1,5 
	76 6,0 	14 6811 1010 	09 	14 6811 6010 	00 	14 6811 6510 	07
	
	89 3,5 	14 6811 1012 	07 	14 6811 6012 	09 	14 6811 6512 	05
	
  	89 5,0 	14 6811 1013 	06 	14 6811 6013 	08 	14 6811 6513 	04
	
  	89 6,0 	14 6811 1014 	05 	14 6811 6014 	07 	14 6811 6514 	03
	
  	108 4,0 	14 6811 1016 	03 	14 6811 6016 	05 	14 6811 6516 	01
	
  	108 5,0 	14 6811 1017 	02 	14 6811 6017 	04 	14 6811 6517 	00
	
  	108 6,0 	14 6811 1018 	01 	14 6811 6018 	03 	14 6811 6518 	02
	
  	108 8,0 	14 6811 1020 	07 	14 6811 6020 	09 	14 6811 6520 	05
	
  	114 6,0 	14 6811 1021 	06 	14 6811 6021 	08 	14 6811 6521 	04
	
  	133 3,5 	14 6811 1023 	04 	14 6811 6023 	06 	14 6811 6523 	02
	
  	133 4,0 	14 6811 1022 	05 	14 6811 6022 	07 	14 6811 6522 	03
	
  	133 5,0 	14 6811 1024 	03 	14 6811 6024 	05 	14 6811 6524 	01
	
  	133 6,0 	14 6811 1025 	02 	14 6811 6025 	04 	14 6811 6525 	00
	
  	133 8,0 	14 6811 1026 	01 	14 6811 6026 	03 	14 6811 6526 	00
	
  	133 10,0 	14 6811 1028 	07 	14 6811 6028 	01 	14 6811 6528 	08
	
  	159 4,0 	14 6811 1027 	00 	14 6811 6029 	00 	14 6811 6529 	07
	
  	159 4,5 	14 6811 1030 	05 	14 6811 6030 	07 	14 6811 6530 	03
	
  	159 5,0 	14 6811 1031 	04 	14 6811 6031 	06 	14 6811 6531 	02
	
  	159 6,0 	14 6811 1032 	03 	14 6811 6032 	05 	14 6811 6532 	01
	
  	159 7,0 	14 6811 1033 	02 	14 6811 6033 	04 	14 6811 6533 	00
	
  	159 8,0 	14 6811 1034 	01 	14 6811 6034 	03 	14 6811 6534 	07
	
  	159 9,0 	14 6811 1035 	00 	14 6811 6035 	02 	14 6811 6535 	09
	
  	159 10,0 	14 6811 1036 	04 	14 6811 6036 	01 	14 6811 6536 	08
	
  	168 6,0 	14 6811 1037 	09 	14 6811 6037 	00 	14 6811 6537 	07
	
  	168 8,0 	14 6811 1039 	07 	14 6811 6039 	09 	14 6811 6538 	06
	
  	219 5,0 	14 6811 1041 	02 	14 6811 6041 	04 	14 6811 6541 	00
	
  	219 6,0 	14 6811 1038 	08 	14 6811 6038 	10 	14 6811 6539 	05
	
  	219 7,0 	14 6811 1043 	00 	14 6811 6043 	02 	14 6811 6543 	09
	
  	219 8,0 	14 6811 1040 	03 	14 6811 6040 	05 	14 6811 6540 	01
	
  	219 9,0 	14 6811 1045 	09 	14 6811 6045 	00 	14 6811 6545 	07
	
  	219 10,0 	14 6811 1042 	01 	14 6811 6042 	03 	14 6811 6542 	04
	
  	219 12,0 	14 6811 1044 	01 	14 6811 6044 	01 	14 6811 6544 	08
	
  	273 6,0 	14 6811 1047 	07 	14 6811 6047 	09 	14 6811 6547 	05
	
  	273 7,0 	14 6811 1046 	08 	14 6811 6046 	06 	14 6811 6546 	06
	
  	273 9,0 	14 6811 1049 	05 	14 6811 6049 	07 	14 6811 6549 	03
	
  	273 10,0 	14 6811 1048 	06 	14 6811 6048 	08 	14 6811 6548 	04
	
  	273 12,0 	14 6811 1050 	01 	14 6811 6050 	03 	14 6811 6550 	10
	
  	273 16,0 	14 6811 1052 	09 	14 6811 6052 	01 	14 6811 6552 	08
	
  	325 7,0 	14 6811 1053 	09 	14 6811 6053 	00 	14 6811 6555 	05
	
  	325 8,0 	14 6811 1054 	08 	14 6811 6054 	10 	14 6811 6554 	06
	
  	325 9,0 	14 6811 1055 	07 	14 6811 6055 	09 	14 6811 6557 	03
	
  	325 10,0 	14 6811 1056 	06 	14 6811 6056 	08 	14 6811 6556 	05
	
  	325 12,0 	14 6811 1058 	04 	14 6811 6058 	06 	14 6811 6558 	02
	
  	325 14,0 	14 6811 1059 	03 	14 6811 6059 	05 	14 6811 6559 	01
	
  	325 16,0 	14 6811 1060 	06 	14 6811 6060 	01 	14 6811 6560 	08

  	377 9,0 	14 6811 1061 	09 	14 6811 6061 	00 	14 6811 6561 	07
	
	377 10,0 	14 6811 1062 	08 	14 6811 6062 	10 	14 6811 6562 	06
	
  	377 12,0 	14 6811 1064 	06 	14 6811 6064 	08 	14 6811 6564 	04
	
  	377 16,0 	14 6811 1066 	04 	14 6811 6066 	06 	14 6811 6566 	02
	
  	426 9,0 	14 6811 1067 	03 	14 6811 6067 	05 	14 6811 6565 	03
	
  	426 10,0 	14 6811 1068 	02 	14 6811 6068 	04 	14 6811 6567 	01
	
  	426 12,0 	-	-	-	-	14 6811 6568 	00
	
  	426 14,0 	14 6811 1069 	01 	14 6811 6069 	03 	14 6811 6569 	09
	
  	426 16,0 	14 6811 1070 	08 	14 6811 6070 	10 	14 6811 6570 	06
	
  	530 9,0 	14 6811 1071 	07 	14 6811 6071 	09 	14 6811 6584 	00
	
  	530 10,0 	14 6811 1072 	06 	14 6811 6072 	08 	14 6811 6572 	04
	
  	530 12,0 	14 6811 1074 	04 	14 6811 6074 	06 	14 6811 6573 	03
	
  	530 14,0 	14 6811 1073 	05 	14 6811 6073 	07 	14 6811 6586 	09
	
  	530 16,0 	14 6811 1077 	01 	14 6811 6077 	03 	14 6811 6588 	07
	
  	530 18,0 	14 6811 1075 	03 	14 6811 6075 	05 	14 6811 6575 	01
	
Отвод 90°,	530 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6576 	00
	
=1 
  	630 9,0 	14 6811 1079 	10 	14 6811 6079 	01 	14 6811 6590 	02
	
  	630 10,0 	14 6811 1076 	02 	14 6811 6076 	04 	14 6811 6577 	06
	
  	630 12,0 	14 6811 1078 	00 	14 6811 6078 	02 	14 6811 6578 	09
	
  	630 14,0 	14 6811 1082 	04 	14 6811 6082 	06 	14 6811 6592 	00
	
  	630 16,0 	14 6811 1083 	03 	14 6811 6084 	04 	14 6811 6594 	09
	
  	630 18,0 	14 6811 1084 	02 	14 6811 6086 	02 	14 6811 6596 	07
	
  	630 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6579 	08
	
Отвод 90°,	57 5,0 	14 6811 1080 	06 	14 6811 6080 	08 	14 6811 6580 	04
	
=2 

  	45 2,5 	14 6811 1300 	02 	14 6811 6300 	04 	14 6811 6700 	03
	
  	45 4,0 	14 6811 1302 	00 	14 6811 6302 	02 	14 6811 6702 	01
	
  	57 3,0 	14 6811 1304 	09 	14 6811 6304 	00 	14 6811 6704 	02
	
  	57 5,0 	14 6811 1306 	07 	14 6811 6306 	09 	14 6811 6706 	08
	
  	76 3,5 	14 6811 1308 	05 	14 6811 6308 	07 	14 6811 6708 	06
	
  	76 5,0 	14 6811 1309 	04 	14 6811 6309 	06 	14 6811 6709 	05
	
  	76 6,0 	14 6811 1310 	00 	14 6811 6310 	02 	14 6811 6710 	01
	
  	89 3,5 	14 6811 1312 	09 	14 6811 6312 	00 	14 6811 6712 	00
	
  	89 5,0 	14 6811 1313 	08 	14 6811 6313 	10 	14 6811 6713 	09
	
  	89 6,0 	14 6811 1314 	07 	14 6811 6314 	09 	14 6811 6714 	08
	
  	108 4,0 	14 6811 1316 	05 	14 6811 6316 	07 	14 6811 6716 	06
	
  	108 5,0 	14 6811 1317 	04 	14 6811 6317 	06 	14 6811 6717 	05
	
  	108 6,0 	14 6811 1318 	03 	14 6811 6318 	05 	14 6811 6718 	04
	
  	108 8,0 	14 6811 1320 	09 	14 6811 6320 	00 	14 6811 6720 	07
	
Отвод 60°,	114 6,0 	14 6811 1321 	08 	14 6811 6321 	10 	14 6811 6721 	09
	
=1,5 
  	133 3,5 	14 6811 1323 	06 	14 6811 6323 	08 	14 6811 6723 	07
	
  	133 4,0 	14 6811 1322 	07 	14 6811 6322 	09 	14 6811 6722 	08
	
  	133 5,0 	14 6811 1324 	05 	14 6811 6324 	07 	14 6811 6724 	06
	
  	133 6,0 	14 6811 1325 	04 	14 6811 6325 	06 	14 6811 6725 	05
	
  	133 8,0 	14 6811 1326 	03 	14 6811 6326 	05 	14 6811 6726 	04
	
  	133 10,0 	14 6811 1328 	01 	14 6811 6328 	03 	14 6811 6728 	02
	
  	159 4,0 	14 6811 1329 	00 	14 6811 6327 	04 	14 6811 6727 	03
	
  	159 4,5 	14 6811 1330 	07 	14 6811 6330 	09 	14 6811 6730 	08
	
  	159 5,0 	14 6811 1331 	06 	14 6811 6329 	02 	14 6811 6729 	01
	
  	159 6,0 	14 6811 1332 	05 	14 6811 6332 	07 	14 6811 6732 	06
	
  	159 7,0 	14 6811 1333 	04 	14 6811 6331 	08 	14 6811 6731 	07
	
  	159 8,0 	14 6811 1334 	03 	14 6811 6334 	05 	14 6811 6734 	04
	
  	159 9,0 	14 6811 1335 	02 	14 6811 6333 	06 	14 6811 6735 	03
	
  	159 10,0 	14 6811 1336 	01 	14 6811 6336 	03 	14 6811 6735 	03
	
  	168 6,0 	14 6811 1337 	00 	14 6811 6335 	04 	14 6811 6736 	02
	
  	168 8,0 	14 6811 1339 	09 	14 6811 6337 	02 	14 6811 6737 	01
	
  	219 5,0 	14 6811 1341 	04 	14 6811 6339 	00 	14 6811 6739 	10
	
  	219 6,0 	14 6811 1338 	05 	14 6811 6338 	01 	14 6811 6738 	00
	
  	219 7,0 	14 6811 1343 	02 	14 6811 6341 	06 	14 6811 6741 	05
	
  	219 8,0 	14 6811 1340 	05 	14 6811 6340 	07 	14 6811 6740 	06
	
  	219 9,0 	14 6811 1345 	00 	14 6811 6343 	04 	14 6811 6743 	03
	
  	219 10,0 	14 6811 1342 	03 	14 6811 6342 	05 	14 6811 6742 	04
	
  	219 12,0 	14 6811 1344 	01 	14 6811 6344 	03 	14 6811 6744 	02
	
  	273 6,0 	14 6811 1347 	09 	14 6811 6345 	02 	14 6811 6745 	01
	
  	273 7,0 	14 6811 1346 	02 	14 6811 6346 	01 	14 6811 6746 	00
	
  	273 9,0 	14 6811 1349 	07 	14 6811 6347 	00 	14 6811 6747 	10
	
  	273 10,0 	14 6811 1348 	08 	14 6811 6348 	07 	14 6811 6748 	09
	
  	273 12,0 	14 6811 1350 	03 	14 6811 6350 	05 	14 6811 6750 	04
	
  	273 16,0 	14 6811 1352 	01 	14 6811 6352 	03 	14 6811 6752 	02
	
  	325 7,0 	14 6811 1353 	00 	14 6811 6353 	02 	14 6811 6753 	01
	
  	325 8,0 	14 6811 1354 	00 	14 6811 6354 	05 	14 6811 6754 	00
	
  	325 9,0 	14 6811 1355 	09 	14 6811 6355 	00 	14 6811 6755 	10
	
  	325 10,0 	14 6811 1356 	08 	14 6811 6356 	04 	14 6811 6756 	09
	
  	325 12,0 	14 6811 1358 	06 	14 6811 6358 	08 	14 6811 6758 	07
	
  	325 14,0 	14 6811 1359 	05 	14 6811 6359 	07 	14 6811 6759 	06
	
  	325 16,0 	14 6811 1360 	01 	14 6811 6360 	03 	14 6811 6760 	02
	
  	377 9,0 	14 6811 1361 	00 	14 6811 6361 	02 	14 6811 6761 	01
	
  	377 10,0 	14 6811 1362 	07 	14 6811 6362 	01 	14 6811 6762 	00
	
  	377 12,0 	14 6811 1364 	08 	14 6811 6364 	10 	14 6811 6764 	09
	
  	377 16,0 	14 6811 1366 	06 	14 6811 6366 	08 	14 6811 6766 	07
	
  	426 9,0 	14 6811 1367 	05 	14 6811 6367 	07 	14 6811 6767 	06
	
  	426 10,0 	14 6811 1368 	04 	14 6811 6368 	06 	14 6811 6768 	05
	
  	426 12,0 	-	-	-	-	14 6811 6769 	04
	
  	426 14,0 	14 6811 1369 	03 	14 6811 6369 	05 	14 6811 6770 	00
	
  	426 16,0 	14 6811 1370 	04 	14 6811 6370 	01 	14 6811 6771 	03
	
  	530 9,0 	14 6811 1371 	08 	14 6811 6371 	00 	14 6811 6782 	07
	
  	530 10,0 	14 6811 1372 	08 	14 6811 6372 	09 	14 6811 6772 	09
	
  	530 12,0 	14 6811 1374 	06 	14 6811 6374 	08 	14 6811 6773 	08
	
  	530 14,0 	14 6811 1373 	07 	14 6811 6373 	09 	14 6811 6784 	05
	
  	530 16,0 	14 6811 1377 	03 	14 6811 6377 	05 	14 6811 6786 	03
	
  	530 18,0 	14 6811 1375 	05 	14 6811 6375 	07 	14 6811 6775 	06
	
  	530 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6776 	05
	
  	630 9,0 	14 6811 1379 	01 	14 6811 6379 	03 	14 6811 6788 	01
	
Отвод 60°,	630 10,0 	14 6811 1376 	04 	14 6811 6376 	06 	14 6811 6777 	04
	
=1 
  	630 12,0 	14 6811 1378 	02 	14 6811 6378 	04 	14 6811 6778 	03
	
  	630 14,0 	14 6811 1382 	06 	14 6811 6382 	08 	14 6811 6790 	07
	
  	630 16,0 	14 6811 1384 	04 	14 6811 6384 	06 	14 6811 6792 	05
	
  	630 18,0 	14 6811 1386 	02 	14 6811 6386 	04 	14 6811 6794 	03
	
  	630 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6779 	02
	
Отвод 60°,	57 5,0 	14 6811 1380 	08 	14 6811 6380 	06 	14 6811 6780 	09
	
=2 
  	  	  	  	  	  	  	  	
  	45 2,5 	14 6811 1600 	04 	14 6811 6400 	01 	14 6811 6800 	00
	
  	45 4,0 	14 6811 1602 	02 	14 6811 6402 	10 	14 6811 6802 	09
	
  	57 3,0 	14 6811 1604 	00 	14 6811 6404 	08 	14 6811 6804 	07
	
  	57 5,0 	14 6811 1606 	09 	14 6811 6406 	06 	14 6811 6806 	05
	
  	76 3,5 	14 6811 1608 	07 	14 6811 6408 	04 	14 6811 6808 	03
	
  	76 5,0 	14 6811 1609 	06 	14 6811 6409 	03 	14 6811 6809 	02
	
  	76 6,0 	14 6811 1610 	02 	14 6811 6410 	10 	14 6811 6810 	09
	
  	89 3,5 	14 6811 1612 	00 	14 6811 6412 	08 	14 6811 6812 	07
	
  	89 5,0 	14 6811 1613 	10 	14 6811 6413 	07 	14 6811 6813 	06
	
  	89 6,0 	14 6811 1614 	09 	14 6811 6414 	06 	14 6811 6814 	05
	
  	108 4,0 	14 6811 1616 	07 	14 6811 6416 	04 	14 6811 6816 	03
	
  	108 5,0 	14 6811 1617 	06 	14 6811 6417 	03 	14 6811 6817 	02
	
  	108 6,0 	14 6811 1618 	05 	14 6811 6418 	02 	14 6811 6818 	01
	
  	108 8,0 	14 6811 1620 	00 	14 6811 6420 	08 	14 6811 6820 	07
	
  	114 6,0 	14 6811 1621 	10 	14 6811 6421 	07 	14 6811 6821 	06
	
  	133 3,5 	14 6811 1623 	08 	14 6811 6423 	05 	14 6811 6823 	04
	
Отвод 45°,	133 4,0 	14 6811 1622 	09 	14 6811 6422 	06 	14 6811 6822 	05
	
=1,5 
  	133 5,0 	14 6811 1624 	07 	14 6811 6424 	04 	14 6811 6824 	03
	
  	133 6,0 	14 6811 1625 	06 	14 6811 6425 	03 	14 6811 6825 	02
	
  	133 8,0 	14 6811 1626 	05 	14 6811 6426 	02 	14 6811 6826 	01
	
  	133 10,0 	14 6811 1628 	03 	14 6811 6428 	00 	14 6811 6828 	00
	
  	159 4,0 	14 6811 1629 	02 	14 6811 6427 	01 	14 6811 6829 	09
	
  	159 4,5 	14 6811 1630 	09 	14 6811 6430 	06 	14 6811 6830 	05
	
  	159 5,0 	14 6811 1631 	08 	14 6811 6429 	10 	14 6811 6831 	04
	
  	159 6,0 	14 6811 1632 	07 	14 6811 6432 	04 	14 6811 6832 	03
	
  	159 7,0 	14 6811 1633 	06 	14 6811 6431 	05 	14 6811 6833 	02
	
  	159 8,0 	14 6811 1634 	05 	14 6811 6434 	02 	14 6811 6834 	01
	
  	159 9,0 	14 6811 1635 	04 	14 6811 6433 	03 	14 6811 6835 	00
	
  	159 10,0 	14 6811 1636 	03 	14 6811 6435 	01 	14 6811 6836 	08
	
  	168 6,0 	14 6811 1637 	02 	14 6811 6436 	00 	14 6811 6837 	09
	
  	168 8,0 	14 6811 1639 	00 	14 6811 6437 	10 	14 6811 6838 	08
	
  	219 5,0 	14 6811 1641 	06 	14 6811 6439 	08 	14 6811 6841 	02
	
  	219 6,0 	14 6811 1638 	01 	14 6811 6438 	09 	14 6811 6839 	09
	
  	219 7,0 	14 6811 1643 	04 	14 6811 6441 	03 	14 6811 6843 	00
	
  	219 8,0 	14 6811 1640 	07 	14 6811 6440 	04 	14 6811 6840 	03
	
  	219 9,0 	14 6811 1645 	02 	14 6811 6443 	01 	14 6811 6845 	09
	
  	219 10,0 	14 6811 1642 	05 	14 6811 6442 	02 	14 6811 6842 	01
	
  	219 12,0 	14 6811 1644 	03 	14 6811 6444 	00 	14 6811 6844 	05
	
  	273 6,0 	14 6811 1647 	00 	14 6811 6445 	10 	14 6811 6847 	07
	
  	273 7,0 	14 6811 1646 	01 	14 6811 6446 	09 	14 6811 6846 	08
	
  	273 9,0 	14 6811 1649 	09 	14 6811 6447 	08 	14 6811 6849 	05
	
  	273 10,0 	14 6811 1648 	03 	14 6811 6448 	07 	14 6811 6848 	06
	
  	273 12,0 	14 6811 1650 	05 	14 6811 6450 	02 	14 6811 6850 	01
	
  	273 16,0 	14 6811 1652 	03 	14 6811 6452 	00 	14 6811 6852 	10
	
  	325 7,0 	14 6811 1653 	02 	14 6811 6453 	10 	14 6811 6853 	09
	
  	325 8,0 	14 6811 1654 	01 	14 6811 6454 	09 	14 6811 6854 	08
	
  	325 9,0 	14 6811 1655 	00 	14 6811 6455 	08 	14 6811 6855 	07
	
  	325 10,0 	14 6811 1656 	00 	14 6811 6456 	07 	14 6811 6856 	06
	
  	325 12,0 	14 6811 1658 	08 	14 6811 6458 	05 	14 6811 6858 	04
	
  	325 14,0 	14 6811 1659 	07 	14 6811 6459 	04 	14 6811 6859 	03
	
  	325 16,0 	14 6811 1660 	03 	14 6811 6460 	00 	14 6811 6860 	10
	
  	377 9,0 	14 6811 1661 	02 	14 6811 6461 	10 	14 6811 6861 	09
	
  	377 10,0 	14 6811 1662 	01 	14 6811 6462 	09 	14 6811 6862 	08
	
  	377 12,0 	14 6811 1664 	08 	14 6811 6464 	07 	14 6811 6864 	06
	
  	377 16,0 	14 6811 1666 	08 	14 6811 6466 	05 	14 6811 6866 	04
	
  	426 9,0 	14 6811 1667 	07 	14 6811 6467 	04 	14 6811 6865 	05
	
  	426 10,0 	14 6811 1668 	06 	14 6811 6468 	03 	14 6811 6867 	03
	
  	426 12,0 	-	-	-	-	14 6811 6868 	02
	
  	426 14,0 	14 6811 1669 	05 	14 6811 6469 	02 	14 6811 6869 	01
	
  	426 16,0 	14 6811 1670 	01 	14 6811 6470 	09 	14 6811 6870 	08
	
  	530 9,0 	14 6811 1671 	00 	14 6811 6471 	08 	14 6811 6882 	04
	
  	530 10,0 	14 6811 1672 	05 	14 6811 6472 	07 	14 6811 6871 	07
	
  	530 12,0 	14 6811 1674 	08 	14 6811 6474 	05 	14 6811 6872 	06
	
  	530 14,0 	14 6811 1673 	09 	14 6811 6473 	06 	14 6811 6884 	02
	
  	530 16,0 	14 6811 1677 	05 	14 6811 6477 	02 	14 6811 6886 	00
	
Отвод 45°,	530 18,0 	14 6811 1675 	07 	14 6811 6475 	04 	14 6811 6874 	04
	
=1 
  	530 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6875 	03
	
  	630 9,0 	14 6811 1679 	03 	14 6811 6479 	00 	14 6811 6888 	09
	
  	630 10,0 	14 6811 1676 	06 	14 6811 6476 	03 	14 6811 6876 	02
	
  	630 12,0 	14 6811 1678 	04 	14 6811 6478 	01 	14 6811 6878 	00
	
  	630 14,0 	14 6811 1682 	08 	14 6811 6482 	05 	14 6811 6890 	04
	
  	630 16,0 	14 6811 1683 	07 	14 6811 6484 	03 	14 6811 6892 	02
	
  	630 18,0 	14 6811 1684 	06 	14 6811 6486 	01 	14 6811 6894 	00
	
  	630 20,0 	-	-	-	-	14 6811 6879 	07
	
Отвод 45°,	57 5,0 	14 6811 1680 	10 	14 6811 6480 	07 	14 6811 6880 	06
	
=2 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Текст документа сверен по:
официальное издание
М: "Издательство стандартов", 1991